**INSTITUT ZA NEONATOLOGIJU**



*BEOGRAD, Ul. kralja Milutina br.50*

Telefoni: Direktor Instituta 3615-049

Pomoćnik direktora3615-046

Fax: 3619-045 -

E-mail: office@neonatologija.rs

Broj: 3636/7

Datum: 17.12.2015.

**SVIM POTENCIJALNIM PONUĐAČIMA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE**

**USLUGA MEHANIČKOG ČIŠĆENJA DIMNJAKA**

**javna nabavka broj 39/2015**

Na osnovu člana 63 stav 3 Zakona o javnim nabavkama, Institut za neonatologiju kao naručilac dostavlja

**O D G O V O R**

Na zahtev za dodatno pojašnjenje konkursne dokumentacije

Zainteresovano lice poslalo je „Zahtev za dodatnim pojašnjenjem“ u vezi javne nabavke usluga mehaničkog čišćenja dimnjaka (javna nabavka male vrednosti 39/2015), objavljen na Portalu Uprave za javne nabavke i Internet stranici naručioca 11.12.2015.godine.

**1. PITANJE:**

**Zbog čega je potrebno imati „Poslovni prostor“ kao uslov za učešće u ovoj javnoj nabavci kada je poznato da za izvršenje svih pa i ovih Dimničarskih usluga** (Mehaničko čišćenje dimnjaka i kotla od produkata sagorevanja i hemijsko pranje plameno – dimne strane kotla) **izvode se iskljucivo na objektima NARUCIOCA USLUGE?**

**2. PITANJE:**

Tehničke karakteristike kotlova koje se čiste?

**3. PITANJE:**

Koje pogonsko gorivo koriste kotlovi koji se čiste?

ODGOVOR:

1. Da ponuđač raspolaže poslovnim prostorom kao dodatni uslov za učešće u predmetnoj nabavci, naručiocu služi određuje kao dokaz sedišta i postojanja ponuđača, kao i smeštaja opreme, alata i zaposlenog osoblja.
2. Tehničke karakteristike kotlova:

Parni blok kotao “TPK Zagreb” godina proizvođnje 1972.g., zagrevna površina 14m2, radni pritisak 6 bara, proizvodnja pare 600kg/1h.

Parni kotao “Tipo kotlogradnja” godina proizvođnje 1998g., zagrevna površina 34,3m2, radni pritisak 6 bara, proizvodnja pare 1200kg/1h.

1. Kotlovi koriste gorivo: gasno ulje ekstra lako Evro El.

PREDSEDNIK KOMISIJE

Radovan Puač