***TEHNIČKA SPECIFIKACIJA***

Nabavka usluge servisiranja i održavanja dizel agregata VOLVO POWERLINK VO 165 K.A.T, za period od dvanaest meseci

1. **Redovan servis** (godišnji) podrazumeva pregled svih motor/generator parametara, i to:

-Isporuku i promenu ulja za podmazivanje

- Isporuku i zamenu filtera za ulje

 - Isporuku i promenu filtera za gorivo

 - Proveru rashladne tečnosti (zamena je po potrebi i konstatuje se u radnom nalogu/ zapisniku)

 - Proveru grejača rashladne tečnosti

 - Proveru filtera za vazduh koji se menja na tri godine i kasnije, zavisno od uprljanosti i uslova rada agregata (zamena je po potrebi i konstatuje se u radnom nalogu/ zapisniku)

 -Čišćenje klema na aku bateriji i proveru aku baterije

 -Proveru ispravnosti rada punjača aku baterije

 -Proveru isptavnosti solenoida i komande za gorivo, nivoa goriva

 -Proveru i pritezanje svih spojeva u komandno-kontrolnom sistemu

 -Proveru stanja svih osigurača koji pripadaju komandno-kontrolnom sistemu

 -Proveru creva za gorivo i rashladnu tečnost

 -Proveru kontrolne table i Emargensy STOP

 -Proveru ispravnosti ATS panela

 -Startovanje agregata i proveru njegovog rada.

2. **Preventivni servis** (mesečni) podrazumeva pregled svih motor/generator parametara, i to:

 - Proveru rashladne tečnosti (zamena je po potrebi i konstatuje se u radnom nalogu/ zapisniku)

 - Proveru grejača rashladne tečnosti

 - Proveru filtera za vazduh

 -Čišćenje klema na aku bateriji i proveru aku baterije

 -Proveru ispravnosti rada punjača aku baterije

 -Proveru isptavnosti solenoida i komande za gorivo, nivoa goriva

 -Proveru i pritezanje svih spojeva u komandno-kontrolnom sistemu

 -Proveru stanja svih osigurača koji pripadaju komandno-kontrolnom sistemu

 -Proveru creva za gorivo i rashladnu tečnost

 -Proveru kontrolne table i Emargensy STOP

 -Proveru ispravnosti ATS panela

 -Startovanje agregata i proveru njegovog rada.